Кодировка пинов А0-А5 в mBlock5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |